**Flächen IV - Umrechnungen**

**1 km² = 100 ha, 1 ha = 100 a, 1 a = 100 m²,**

**1 m² = 100 dm², 1 dm² = 100 cm², 1 cm² = 100 mm²**

**Rechne um.**

**1) a) 251 mm² = 2,51 cm² b) 812 mm² = 8,12 cm²**

**2) a) 59,7 mm² = 0,597 cm² b) 231 dm² = 2,31 m²**

**3) a) 37,3 cm² = 0,373 dm² b) 61,6 mm² = 0,616 cm²**

**4) a) 1,61 dm² = 161 cm² b) 9,76 cm² = 976 mm²**

**5) a) 0,149 cm² = 14,9 mm² b) 0,128 dm² = 12,8 cm²**

**6) a) 0,404 m² = 40,4 dm² b) 0,896 dm² = 89,6 cm²**

**7) a) 12,2 m² = 0,122 a b) 304 m² = 3,04 a**

**8) a) 2580 a = 25,8 ha b) 50,9 a = 0,509 ha**

**9) a) 55,1 m² = 0,551 a b) 5930 m² = 59,3 a**

**10) a) 0,34 a = 34 m² b) 0,905 ha = 90,5 a**